**Новое в осуществлении административных процедур**

22 января 2021 г. вступило в силу [постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.10.2020 № 595](https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000595&p1=1) (далее – постановление № 595), которым вносятся изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемыхгосударственными органами и иными организациями в отношении юридических лици индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета МинистровРеспублики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Согласно постановлению № 595при регистрации(внесении изменений в документы, связанные с регистрацией) потенциально опасных объектов необходимо предъявить перечень документов (согласно пункту 20.18 Единого перечня административных процедур).

Паровые котлы, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), энерготехнологические и электродные котлы, автономные пароперегреватели и экономайзеры, котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы, переведенные в водогрейный режим, передвижные транспортабельные котельные установки, трубопроводы пара и горячей воды I категории с номинальным диаметром более 70 миллиметров, II и III категории с номинальным диаметром более 100 миллиметров, сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °C, другой жидкости, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, цистерны для транспортирования и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 °C превышает давление 0,07 МПа, барокамеры:

1. Заявление по установленной форме.
2. Копии документов, подтверждающих право собственности владельца потенциально опасного объекта (далее - ПОО). \*
3. Паспорт технического устройства.
4. Удостоверение о качестве монтажа.
5. Схема включения технического устройства.
6. Паспорт предохранительного устройства.
7. Копии документов, подтверждающих соответствие технических устройств требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области промышленной безопасности.
8. Руководство по эксплуатации.
9. Для ПОО, работающих под давлением, в отношении которых вступили в силу технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяется и подтверждениям которых они подлежат, - копии документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

Котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более:

1. Заявление по установленной форме.
2. Копии документов, подтверждающих право собственности владельца ПОО.
3. Паспорт котельной.
4. Паспорта котлов.
5. Акт об исправности котла.
6. Акт приемки – сдачи котла.
7. Паспорт горелочного устройства.
8. Паспорт предохранительного устройства.
9. Удостоверение о качестве монтажа.
10. Компоновочные чертежи котельной.
11. Принципиальная тепловая схема котельной с указанием котлов, трубопроводов, запорной арматуры контрольно-измерительных приборов, насосов и вспомогательного оборудования.
12. Руководство организации-изготовителя по монтажу и эксплуатации котла.

\* Копии документов, подтверждающих право собственности владельца потенциально опасного объекта – определено нормами гражданского законодательства. Так же могут являться: выписка с баланса предприятия, копия удостоверения о качестве монтажа, договор купли продажи, акт приема – передачи ПОО и т.д.

Обращаем внимание, что для снятия с учета, **необходимо к заявлению прилагать обоснование внесения изменения** в документы связанные с регистрацией оборудования (приказ о списании, выводе из эксплуатации и др.)