**Обзор производственного травматизма в организациях Гомельского района за 10 месяцев 2020 года.**

Несмотря на проводимую работу, ситуация с производственным травматизмом продолжает оставаться напряженной.

В Гомельском районе за текущий период произошел **1 случай смертельного травмирования в феврале текущего года (в ОАО «Птицефабрика «Рассвет»):**

**- 26 февраля** при выезде из сарая, тракторист-машинист Насковец Н.Н. ОАО «Птицефабрика «Рассвет», не убедившись в безопасности движения, совершил наезд на Вараксина А.Н., тракторист-машинист, который закрывал на площадке перед сараем задние борта прицепа ПСТ9 (потерпевшего зажало между Амкадором332 и прицепом ПСТ9).

Причиной несчастного случая явилось нарушение трактористом-машинистом, управляющим погрузчиком «Амкадор», требований инструкции по охране труда, выразившиеся в движении погрузчиком задним ходом, не убедившись в отсутствии лиц в зоне действия погрузчика

*В действиях должностных лиц нарушений требований законодательства об охране труда не установлено.*

За 10 месяцев 2020 года произошло 4 случая травмирования с тяжелыми последствиями:

- 05 января в 10.50 в КСУП «Урицкое» Кожевников П.П., обвальщик мяса, 1972 г.р., при обвалке позвоночной части туши, получил колото-резанное ранение передней брюшной стенки (без повреждения органов брюшной полости).

Причиной производственного травматизма явилось нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда, выразившееся в неприменении средств индивидуальной защиты (кольчужный фартук) при движении ножа на себя при обвалке позвоночной части туши.

- 27 марта в ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» слесарь-ремонтник Нестеренко С.А., получил травму кисти руки от удара газового ключа при натяжении цепи транспортера навозоудаления.

Причинами несчастного случая явились:

**1**.Необеспечение безопасности при обслуживании и ремонте транспортера навозоудаления путем запрета производства натяжения цепи транспортера навозоудаления приспособлениями, не указанными в руководстве по эксплуатации (п. 340 Правил по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28.12.2007 г. № 89);

**2**.Необеспечение безопасности при эксплуатации транспортеров навозоудаления путем проведения своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, осмотров в порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами организации-изготовителя, а также вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования, что привело к эксплуатации транспортера навозоудаления без натяжных устройств, предусмотренных эксплуатационными документами (п. 99 Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 г. № 70);

**3**. Нарушение потерпевшим инструкции по охране труда, выразившееся в выполнении не порученной работы, безопасные способы которой ему не известны (п. 7 Инструкции № 19 по охране труда для слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования МТФ, КЗС, КСП; п. 2.2 Инструкции № 10 по охране труда при обслуживании систем навозоудаления).

По итогу расследования установлена вина как должностных лиц *(Бригадира производственной бригады, которая не обеспечила безопасности потерпевшего при обслуживании и ремонте транспортера навозоудаления путем запрета производства натяжения цепи навозоудалящего транспортера приспособлениями, не указанными в руководстве по эксплуатации, мастер участка по трудоемким процессам, который не обеспечил безопасность при эксплуатации транспортеров навозоудаления путем проведения своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, осмотра в установленные сроки, а также вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования, что привело к эксплуатации транспортера навозоудаления без натяжных устройств, предусмотренных эксплуатационными документами),* так и вина потерпевшего *(потерпевший слесарь ремонтник приступил к выполнению не порученной работы ему работы, не безопасными способами).*

**- 24 июля 2020 года в 16 часов 10 минут на территории ООО «ПК Сябры»** с Макаревичем Игорем Николаевичем, 23.07.1991 года рождения, электросварщиком механической службы.

При выполнении электросварочных работ с приставной лестницы

Для выполнения порученной работы (приваривания стойки навеса к балке) Макаревич И.Н. поднялся по установленной лестнице. При попытке Макаревича И.Н. приварить вторую сторону стойки, лестница опрокинулась и упала. Макаревич И.Н. повис, ухватившись руками за балку крыши. Стоявший рядом рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Шуткин А.А. поднял и поставил лестницу у стойки. Макаревич И.Н. стал перебираться на лестницу, при этом сорвался и упал на бетонный пол навеса и получил травму (перелом руки). После оказания первой помощи находившимися рядом работниками, потерпевший был доставлен в Государственное учреждение здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», где был госпитализирован.

Причинами несчастного случая стали:

1 Применение переносной лестницы для выполнения электросварочных работ (п.188 Правил охраны труда при работе на высоте; п.33.1 инструкции по охране труда для электрогазосварщика №20)

2. Недостаточный контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда (ст.17 Закон Республики Беларусь «Об охране труда»).

- **9 сентября 2020 года** бригада работников ООО «ФэтСит» прибыла на объект в д. Пенница Гомельской области, Калинковичского района для выполнения работ по демонтажу железобетонных опор старой линии электропередач.

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям Коновальчик С.В. с помощью лазов, используя предохранительный пояс, поднялся на железобетонную опору №22/77 с целью ее демонтажа. При помощи специальных ножниц Коновальчик С.В. поочередно, сначала справа отрезал три провода, затем начал отрезать слева, и при отрезании последнего провода, со слов Коновальчнка С.В., опора покачнулась и начала падать в низ. Коновальчик С.В., находясь на опоре, успел сгруппироваться, убрать ноги из-под опоры и при падении упал рядом с опорой на землю.

Находящиеся неподалеку водитель Лебедев Г.Г. и электромонтажник по электрооборудованию Зайкин А.В. подбежали к Коновальчику С.В., вызвали по мобильному телефону скорую медицинскую помощь и сотрудников МЧС.

В результате падения, электромонтажник по электрооборудованию Коновальчик С.В. получил травму с диагнозом: Политравма. Закрытый оскольчатый перелом с/з левого бедра, открытый перелом левого локтевого отростка с вывихом головки лучевой кости левого предплечья, ЗТГК. Ушиб грудной клетки; указанные повреждения относятся к числу тяжелых производственных травм.

Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация безопасного проведения работ по демонтажу опор линии электропередач 10 кВ, выразившееся в:

1. демонтаже железобетонных опор без наличия в проекте производства работ требований по безопасному проведению работ по демонтажу опор;
2. отсутствие в наряде-допуске условий безопасного выполнения работ;
3. не организации безопасного ведения работ и соблюдения правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
4. отсутствие постоянного контроля за производством работ по демонтажу опор, выполняемых по наряду-допуску и не ознакомление работающих перед допуском к работе с мероприятиями по безопасному производству работ;
5. применение лазов для подъема на демонтируемые опоры.

## Хотелось бы отметить, что главной целью охраны труда является совершенствование организации работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и аварийности на основе решения комплекса задач по созданию безопасных и безвредных условий труда, лечебно-профилактическому и санитарно-бытовому обслуживанию работающих.

**Для решения этих задач необходим комплексный подход как руководителя, так и каждого работника**.